

猎豹F9 矿机后台操作说明

**1矿机配置**

**本文介绍通过网页配置矿机的方法。在您通过电脑访问矿机的界面时，推荐使用Safari.Chrome或Edge浏览器。**

* 1. **登录矿机**

**在浏览器地址输入矿机的IP地址，打开矿机的的登录界面，如图1:**




图1

**矿机管理界面的密码为“admin@miner”。在password填写栏里面输入密码。点击→箭头，登录矿机**

* 1. **配置矿机**
     1. **查看矿机状态**


**登录成功后的首页显示矿机的工作的状态，如图2所示，首页左侧包括一些刷新界面（Refresh），控制面板（Dashboard）和系统设置（settings），首页右侧则包括矿机的一些系统状态。**

****

**如图2**

**1.2 查看矿机运行详细信息**

**在界面左侧菜单依次点击Dashboard（控制面板），查看矿机详细状态信息如图3**

****

**图3**

**Pool Hashrate（矿池算力）：显示挖矿的算力**

**Systtem temperature（系统温度）：显示当前系统的温度**

**Miner uptime：显示矿工系统运行时间**

**矿池显示和算力板算力状态、算力、温度如图4**

**Table

Description automatically generated**

**图4**

**Device ：显示算力板状态、算力、温度等信息。**

请注意：矿机出厂时安装 3 块算力板，若列表中的数目少于 3，说明缺失的算力板没有正常启动。若有算力板 的 Enabled 一列显示为 N，说明算力板在工作过程中出现问题而被关闭。出现上述故障情况时，请将矿机断 电，然后检查矿机的连线部分，确认对应的算力板连接完好。

**下面如图显示矿池的状态**




图5

**Pool ：显示矿池连接的状态。配置多个矿池时，矿机会按照0,1,2的顺序依次连接，但同时只会有一个矿池处于工作状态。**

**1.4、 修改矿池和矿工账号**


**1、在界面左侧菜单依次点击Settings（设置）→pools（矿池），如图3：**

图3

1. **依次输入矿池挖矿地址，矿工号和密码，如图4。最多可以配置三个矿池，输入完成后，点击Sava Pools（保存矿池）按钮，矿机会自动加载新的矿池配置并重启挖矿程序。**




图4

**1.5 更改矿工锁屏密码**

1. **在界面左侧菜单依次点击Settings（设置）→User（用户），进入矿工更改锁屏页面。如图5**





图5

1. **进入到矿工修改锁屏密码界面后，在Lock screen password（锁屏密码）这一栏，填写您想要更改的锁屏密码，在Repeat the lock screen password（重复锁屏密码）这一栏是确认您需要更改的锁屏密码，如图6所示**




**图6**

**1.6配置静态IP地址**


**如果需要将矿机配置为使用静态IP地址，请按照以下步骤操作。**

1. **在界面左侧菜单依次点击Settings（设置）→Network Settings（网络设置），如图4**



**图7**

1. **在Network settings列表中，点击Static，点击后会出现一个下拉选项，选项里会出现（static/DHCP），点击static即可在下方表格内设置静态IP地址，如图5**



**图8**

1. **依次填写希望使用的静态IP地址（第二行填写），子网掩码（第三行填写），网关ip地址（第四行填写），DNS服务器地址（第五行填写），如图6**




**图9**

1. **点击Sava Network Settings（保存网络设置）按钮，保存配置。**

请注意：在修改 IP 地址之后，需要使用新的 IP 地址才能重新登录矿机。


**1.7 固件升级**

**1、在界面左侧菜单依次点击Settings(设置)→Firmware upgrade（固件升级），进入固件升级界面，如图7：**



**图10**

1. **在选择文件和未选择文件这一栏是用来升级矿机的固件镜像文件。固件选好后如图8**



**如图11**

请注意：矿机固件镜像文件一般是以“.img”为扩展名结尾的文件，文件名中包含有版本号等信息。请勿使用来 历不明的文件对矿机进行升级，否则可能造成矿机损坏。

1. **点击Upload Firmware(上传固件)，矿机将开始升级过程**

请注意：固件升级可能会持续几分钟，在升级完成之前，严禁对矿机进行断电操作，否则会导致升级失败矿机无法 工作。

请注意：，升级完成之后矿机会恢复出厂配置，对矿机的静态IP 地址设置也会丢失，此时请参照矿机工具查找矿机 IP 地址中所述方法，重新找到矿机的 IP 地址。