
Icon

Description automatically generated


猎豹F9批量工具操作说明

1. 安装


从官网下载的压缩包里解压到任何英文路径即可使用，适用于Windows 64系统。



解压后，按下图将应用程序发送到桌面快捷方式



在桌面上找到软件图标，双击桌面图标启动程序，下面是启动后的界面如下：



1. 软件功能

1. 导入IP


（1）单条添加

按下图步骤操作






点击确认，完成后如下图：




（2）批量添加IP

示例：桌面有ip.txt文件如下：




点击界面的“IP导入”功能，成功会如下图所示：




2扫描服务器

（1）只扫描成功服务器




扫描结果集只包含扫描成功的服务器。

（2）扫描所有IP



扫描的结果集包括所有IP如下图所示：



3检索排序

对结果集进行检索和排序




4报表导出

对扫描的结果集进行报表导出，点击界面上的“导出”按钮，可将扫描结果集导出到电脑的任意路径。


5配置矿池

界面中点击“配置所有服务器”和“配置选中服务器”均可以用来配置矿池



6重启服务器

对选中的服务器进行重启



7服务器监控


可在界面上自动对服务器进行监控，监控时间间隔默认3分钟；可在系统配置里配置。监控后可以在根目录的/data目录下产生监控报表。每监控一次自动生成一张报表。

8固定IP

批量为服务器设置固定的IP，方便管理


示例说明：有服务器200台，准备路由器将其分配在192.168.0网段，为dhcp方式；然后使用界面将其配置为192.168.1的固定IP，从192.168.1.1-200顺序配置。

步骤：准备路由器分配IP；在界面填写目标IP的模板；按加号键增加记录；顺序按下服务器的IP-REPORT键，上报IP到界面中表格的最后一行的当前IP上；应用配置进行配置。具体如下图所示：




9固件升级

对服务器进行批量升级



10中文/英文切换


界面语言默认为中文；可进行切换。按下图单击选中即可



11服务器操作

1. 生产老化时批量写BIN
2. 运维时，点亮/点熄服务器

按下图所示进行操作即可: (Led On 点亮 Led Off点熄)



12服务器调试（技术人员）

针对专业技术人员，还可以利用该软件调试和排查服务器故障，例如：服务器网络问题、服务器系统故障等等问题。

13系统设置

可对服务器扫描/监控进行系统配置；包括扫描时间、监控周期等。如下图所示：

